

**DIX NŒUDS À SAVOIR**




1. **Le nœud en huit**

* Un nœud d’arrêt pour ne pas perdre une corde, qui est facilement dénoué




1. **La demi-clé**

* Pas typiquement utilisé seule, souvent est utilisé pour supporter un autre nœud pour améliorer son sûreté




1. **Le nœud tendeur**

* Crée un système de poulie sur elle-même pour que la corde soit tendue. Souvent utilisé pour bien fixer quelque chose lourde à un camion ou une remorque



1. **Le nœud de cabestan**


* Un nœud facile, mais pas aussi sûr que d’autres, pour attacher une corde à un objet




1. **Le nœud de fouet**

* On peut changer la taille de la corde puisqu’il peut-être coulissant ou fixé

1. **Le nœud plat**




* Sert à attacher ensemble deux cordes du même diamètre




1. **Le nœud d’écoute**

* Sert à attacher ensemble deux cordes de diamètres différents



1. **Le noeud du pêcheur (double)**

* Met bout à bout deux cordages



1. **Le nœud de la chaise**

* Facile à dénouer après avoir subi une traction très forte ou lourde avec une utilité très varié

1. **Le nœud de Prussik**

* Peut se déplacer sur une autre corde, ou peut bloquer le mouvement

