**DIX NŒUDS À SAVOIR**



1. **Le nœud en huit**
* Un nœud d’arrêt pour ne pas perdre une corde, qui est facilement dénoué



1. **La demi-clé**
* Pas typiquement utilisé seule, souvent est utilisé pour supporter un autre nœud pour améliorer son sûreté



1. **Le nœud tendeur**
* Crée un système de poulie sur elle-même pour que la corde soit tendue. Souvent utilisé pour bien fixer quelque chose lourde à un camion ou une remorque



1. **Le nœud de cabestan**
* Un nœud facile, mais pas aussi sûr que d’autres, pour attacher une corde à un objet



1. **Le nœud de fouet**
* On peut changer la taille de la corde puisqu’il peut-être coulissant ou fixé
1. **Le nœud plat**



* Sert à attacher ensemble deux cordes du même diamètre



1. **Le nœud d’écoute**
* Sert à attacher ensemble deux cordes de diamètres différents



1. **Le noeud du pêcheur (double)**
* Met bout à bout deux cordages



1. **Le nœud de la chaise**
* Facile à dénouer après avoir subi une traction très forte ou lourde avec une utilité très varié
1. **Le nœud de Prussik**
* Peut se déplacer sur une autre corde, ou peut bloquer le mouvement

