**La quinzee**

**Qu’est-ce qu’une quinzee?**

* Effort = grand
* Plus chaud qu’une tente
* Bon pour 2-3 personnes (plus de personnes = plus de quinzees proche)
* Une combinaison d’igloo et cave de neige
* Bon quand :
  + les conditions de neige ne sont pas fantastiques
  + une croute de neige n’est pas là pour un igloo
  + il n’y a pas assez de neige en profondeur épais pour un cave de neige (1.8-2.4 m)
* possible parce que il y a des températures différentes de neige dans les couches différentes
* quand on mélange la neige des couches différentes, un processus de fritter (sintering/heat into a mass) arrive, qui cause même la neige en poudre de devenir dur

**LES ÉTAPES :**

* diamètre minimum de 2.4-2.7 m – délimite cette région
* mélange la neige dans le cercle – commence le frittage
* pelle la neige de l’extérieur du cercle dans un tas dans le cercle
* \*change la manière que tu mets la neige dans le cercle (en haut/renversé) pour bien la mélanger
* Continue jusqu’à une hauteur de 1.8m
* Aplatis le sommet pour avoir une apparence dôme mais ne le empaquettes pas
* Entres des branches (20-30) d’environ 20cm de longueur le long de la quinzee
  + Elles deviendront les guides quand tu bêches l’intérieur
* Attends (entre 2-3 heures) – le plus froid = le plus vite; si la neige est plus gonflant, il faut attendre plus!
* Bêche l’intérieur – quelqu’un d’autre pour enlever la neige que tu bêches
* Change de positions!
* Quand tu entres, tu peux commencer à bêcher un peu en haut pour que la position pour dormir est élevée (l’air le plus froid va descendre pendant que tu dors)
* Arrêtes quand tu frappes les branches
* Lisse le plafond pour éviter les gouttes
* Parfois on met un trou de ventilation dans le plafond pour la circulation d’aire, mais il faut faire attention qu’il ne deviendra pas trop froid
* Ne ferme pas la porte au complète
* Un ‘casse-vent’ dehors de la porte
* La pelle reste à l’intérieur au cas d’urgence
* On ne cuit pas à l’intérieur
* Un tarpaulin pour le plancher